I. Теоретический этап профессионального экзамена

Необходимо отметить правильные ответы на тестовые вопросы или выбрать правильные утверждения.

1. Каким федеральным законом установлен порядок проведения профессиональной квалификации работников по монтажу электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров?

1. № 116-ФЗ « О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
2. № 181-ФЗ « Об основах охраны труда в Российской Федерации».
3. № 238-ФЗ « О независимой оценке квалификации».
4. № 197-ФЗ « Трудовой кодекс Российской Федерации».

2. Какие требования предъявляются к специалисту по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров?

1. Высшее образование, не менее 3 лет практической работы в области строительства, наличие не ниже 3 группы по электробезопасности напряжением до 1000В.
2. Высшее или среднее профессиональное образование. Не менее 1 года практической работы, наличие не ниже 3 группы по электробезопасности напряжением до 1000В.
3. Высшее образование, не менее 2 лет практической работы, наличие не ниже 3 группы по электробезопасности напряжением до 1000В.
4. Когда монтажник электрических подъемников может быть допущен к выполнению обязанностей по монтажу электрических подъемников?
   1. После ознакомления с приказом о приеме на работу и прохождения первичного инструктажа на рабочем месте.
   2. После стажировки на рабочем месте не менее 2-х смен и внесения записи в журнал производства работ о допуске к самостоятельной работе.
   3. После прохождения проверки знаний в комиссии организации и положительного заключения квалификационной комиссии.
   4. После издания распорядительного акта о назначении в качестве монтажника электрических подъемников с определением сферы деятельности, пределов полномочий и закрепление обязанностей.
5. Какая группа допуска по электробезопасности должна быть у специалиста ответственного за организацию монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров?
6. Не ниже 4.
7. Не ниже 3.
8. Не ниже 2.
9. Группа допуска по электробезопасности не требуется.
10. Кем осуществляется Государственный строительный надзор объектов капитального строительства, реконструкции, подлежащих такому надзору?

1.Федеральный орган исполнительной власти РФ.

2.Орган исполнительной власти субъекта РФ.

3.Организация Застройщик такого объекта.

6. Виды саморегулируемых организаций (СРО)?

1. СРО основанное на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации, осуществляющих строительство.
2. СРО основанное на членстве лиц выполняющих межевание объектов, подготовку проектной документации, осуществляющих строительство.
3. СРО основанные на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания, подготовку технологической документации, осуществляющих строительство.

7. Дать определение строительной площадки согласно СНиП 12-03-2001?

1. Территория огороженная забором, выделяемая в установленном порядке, предназначенная для хранения строительных материалов, изготовления металлоконструкций и изделий.
2. Производственная территория, выделяемая в установленном порядке для размещения строительных сооружений, а также машин.механизмов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения строительных зданий и сооружений.
3. Специально оборудованная территория, выделяемая в установленном порядке предназначенная для хранения и ремонта машин и механизмов используемых в процессе строительства зданий и сооружений.

8. Кто несет ответственность за содержание стройплощадки?

1. Лицо выполняющее функции инвестора.
2. Лицо осуществляющее организацию и производство строительных работ. 3.Лицо выполняющее функции авторского надзора.

9. Когда выполняются внутриплощадочные работы подготовительного периода?

1.До наступления зимнего периода.

2.До начала выполнения строительно-монтажных работ.

3.До момента получения разрешения на строительство.

10. Как на стройплощадке должно хранится крупногабаритное и тяжеловесное оборудование согласно СНиП12-03-2001?

1.Оборудование должно хранится в один ярус на подкладках. 2.Оборудование может хранится в два яруса на подкладках и прокладках. 3.Оборудование должно хранится под навесом.

II. Практический этап профессионального экзамена

1. Проверить комплектность и соответствие друг другу рабочей документации и документации, поставленной заводом-изготовителем на установку и замену оборудования лифта.
2. Проверить соответствие указаний по сборке, наладке и регулировке, содержащихся в документации по монтажу лифта требованиям нормативно-технической документации.
3. Оформить Акт-допуск для производства СМР на территории действующего предприятия, наряд-допуск на производство работ и заявление для получения «Разрешение на строительство».
4. Перечислить требования профстандарта к техническому директору специализированной организации по монтажу систем вертикального транспорта.