I. Теоретический этап профессионального экзамена

Необходимо отметить правильные ответы на тестовые вопросы или выбрать правильные утверждения.

1. Какие индексы присваиваются базисному лифту в парном управлении?

- А;

- Б;

- В;

- Г;

- Д;

- Е;

2. Какие индексы присваиваются зависимому лифту в парном управлении?

- А;

- Б;

- В;

- Г;

- Д;

- Е;

3. Управление лифтом в режиме «Ревизия» осуществляется:

- изнутри кабины от кнопок с поста ревизии;

- из машинного помещения от кнопок в шкафу управления;

- с крыши кабины от кнопок с поста ревизии.

4. При переключении одного из лифтов, составляющих пару в режим «Управление из машинного помещения» или «Ревизия» другой лифт в это время:

- автоматически переключится в одиночный режим «Нормальная работа»;

- так же переключится в режим «Управление из машинного помещения» или «Ревизия»;

- перейдет в погрузочный режим.

5. Каким способом подключается асинхронный двигатель?

- соединение «звездой»;

- параллельное соединение;

- соединение «ромбом»;

- соединение через глухозаземлённую нейтраль;

6. Для чего служит выключатель QF? - выключатель режима «Ревизия»;

- выключатель освещения кабины;

- автоматический выключатель электродвигателя;

- автоматический выключатель охраны шахты.

7. Каких типов применяются резисторные преобразователи?

- индуктивные;

- реостатные (реохордные);

- емкостные.

8. На какие лифты распространяется действие технического регламента Таможенного союза «Безопасности лифтов»?

- на лифты, устанавливаемые в шахтах горной и угольной;

- на лифты и устройства безопасности лифтов, предназначенные для использования и используемые на территории Российской Федерации;

- на лифты, устанавливаемые на судах и иных плавучих средствах, на платформах для разведки и бурения на море;

- на лифты, устанавливаемые на самолетах и других летательных

аппаратах;

- на все перечисленные виды лифтов.

9. С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний по охране труда работников предприятия.

- не реже одного раза в 12 месяцев;

- не реже одного раза в 3 года;

- не реже одного раза в 5 лет;

- не реже одного раза в 6 месяцев.

10. Внеочередная проверка знаний по охране труда работников организаций не

проводится:

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования

охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов;

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);

- руководителями предприятий по желанию и в любое удобное время, без

приказов и распоряжений;

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране труда.

II. Практический этап профессионального экзамена

Условия выполнения заданий:

Соискатель выполняет 3 задания из разных трудовых функций, используя макеты рабочей

документации, комплект технической и эксплуатационной документации лифта, необходимые нормативные документы;

1. Подобрать необходимые средства индивидуальной защиты, инструменты и

приспособления для проведения регулировки тормоза лебедки, провести

его регулировку.

2. Продемонстрировать на макете лифтового оборудования порядок действий при

проведении периодического технического освидетельствования лифта: проверки

замков автоматических раздвижных дверей шахты.

3. Провести разборку, проверку неисправностей и последующую сборку выключателя

безопасности.