|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНприказом Министерстватруда и социальной защитыРоссийской Федерацииот 31 марта 2021 № 198н  |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Лифтер - оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных

|  |
| --- |
| 1442 |
| Регистрационный номер |

Содержание

[I. Общие сведения](#_Toc1)

[II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)](#_Toc2)

[III. Характеристика обобщенных трудовых функций](#_Toc3)

[3.1. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание лифтов»](#_Toc4)

[3.2. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание платформ подъемных для инвалидов»](#_Toc5)

[3.3. Обобщенная трудовая функция «Операторское обслуживание пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов»](#_Toc6)

[IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта](#_Toc7)

# I. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |   | 40.212 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |   | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Операторское обслуживание лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9629 | Неквалифицированные работники, не входящие в другие группы | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

|  |  |
| --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обслуживание лифтов | 3 | Ежесменный осмотр лифта | A/01.3 | 3 |
| Управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовым, больничным, пассажирским) | A/02.3 | 3 |
| Принятие мер при обнаружении неисправностей лифта | A/03.3 | 3 |
| Проведение эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта | A/04.3 | 3 |
| B | Обслуживание платформ подъемных для инвалидов | 3 | Ежесменный осмотр платформы подъемной для инвалидов | B/01.3 | 3 |
| Принятие мер при обнаружении неисправностей платформы подъемной для инвалидов | B/02.3 | 3 |
| Контроль работы платформ подъемных для инвалидов с использованием системы операторского обслуживания | B/03.3 | 3 |
| Проведение эвакуации пользователей из остановившегося грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов | B/04.3 | 3 |
| C | Операторское обслуживание пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов | 3 | Наблюдение за перемещением пассажиров, находящихся на пассажирских конвейерах (движущихся пешеходных дорожках), эскалаторах | C/01.3 | 3 |
| Принятие мер при обнаружении неисправностей пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов и возникновении нештатных ситуаций в процессе эксплуатации | C/02.3 | 3 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание лифтов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обслуживание лифтов | Код | A | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 1442 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | ЛифтерЛифтер-оператор |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одной недели под руководством опытного лифтера |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)Наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работНаличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификации 4Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 9629. | Неквалифицированные работники, не входящие в другие группы |
| ОКПДТР | 13413 | Лифтер |

**3.1.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ежесменный осмотр лифта | Код | A/01.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 1442 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Проверка работоспособности и функционирования оборудования лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя |
| Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей оборудования лифтов |
| Документальное оформление результатов осмотра лифта |
| Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта |
| Необходимые умения | Проверять исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины лифта |
| Проверять исправность подвижного пола, реверса привода дверей |
| Проверять исправность действия аппаратов управления в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках, световой и звуковой сигнализации |
| Проверять исправность двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и местонахождением обслуживающего персонала |
| Проверять точность остановки кабины лифта на посадочных (погрузочных) площадках при движении вверх и вниз |
| Проверять наличие освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок |
| Проверять целостность оборудования лифта |
| Проверять исправность замков дверей помещений с размещенным оборудованием лифта |
| Проверять наличие предупредительных и указательных надписей по пользованию лифтом |
| Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру лифта |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов |
| Порядок и технология проведения осмотра лифтов |
| Назначение и расположение предохранительных устройств и устройств безопасности лифтов |
| Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках |
| Порядок проверки и использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи |
| Производственная инструкция лифтера |
| Инструкция по охране труда лифтера |
| Безопасные приемы выполнения работ |
| Правила пользования лифтом |
| Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта |
| Порядок оформления результатов осмотра и ведения отчетной документации |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовым, больничным, пассажирским) | Код | A/02.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 1442 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Направление кабины лифта к месту вызова на соответствующий этаж |
| Контроль равномерности загрузки кабины лифта, правильного размещения груза и ее разгрузки |
| Контроль расположения в кабине пассажиров и сопровождающих лиц |
| Необходимые умения | Контролировать равномерное размещение груза (передвижных средств для перевозки больных) в кабине лифта, его правильное крепление |
| Инструктировать лиц, осуществляющих загрузку (разгрузку) кабины, и лиц, сопровождающих груз |
| Управлять лифтом непосредственно при подъеме и спуске груза или передвижных средств для перевозки больных и сопровождающих лиц |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов |
| Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках |
| Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи |
| Правила пользования лифтом |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.1.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Принятие мер при обнаружении неисправностей лифта | Код | A/03.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 1442 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Отключение лифта при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта |
| Информирование соответствующих лиц (службы) о выявленных неисправностях в работе лифта |
| Размещение на основном посадочном (погрузочном) этаже информации о неисправности лифта |
| Документальное оформление выявленных неисправностей лифта в журнале ежесменных осмотров лифта |
| Необходимые умения | Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта |
| Вносить необходимые записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях лифта |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов |
| Неисправности, при которых лифт должен быть отключен |
| Производственная инструкция лифтера |
| Инструкция по охране труда лифтера |
| Правила пользования лифтом |
| Порядок передачи информации о выявленных неисправностях лифта соответствующим службам |
| Порядок оформления выявленных неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.1.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта | Код | A/04.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 1442 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Анализ информации о нештатной остановке лифта |
| Информирование пассажиров о мерах по эвакуации, которые будут предприняты, и инструктирование о правилах поведения |
| Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для освобождения пассажиров |
| Освобождение пассажиров из кабины лифта в соответствии с методами и рекомендациями руководства (инструкции) изготовителя лифта |
| Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации пассажиров |
| Документальное оформление результатов эвакуации пассажиров |
| Вызов медицинской службы при необходимости |
| Необходимые умения | Определять местоположение кабины в шахте лифта (на этаже/между этажами) |
| Проверять состояние дверей шахты лифта (открыто, закрыто, заперто, не заперто) |
| Производить перемещение кабины лифта с соблюдением мер безопасности |
| Принимать меры к исключению перемещения кабины лифта с открытыми дверями шахты |
| Освобождать пассажиров из кабины лифта с соблюдением мер безопасности |
| Оказывать первую помощь |
| Оформлять отчетную документацию по выполненным работам по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов |
| Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности лифтов |
| Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках |
| Виды нештатных ситуаций на лифтах, их признаки |
| Порядок проведения работ по освобождению пассажиров из остановившейся кабины лифта с учетом типов и моделей обслуживаемых лифтов |
| Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта |
| Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи |
| Производственная инструкция лифтера |
| Инструкция по охране труда лифтера |
| Правила поведения пассажиров при эвакуации из кабины лифта |
| Правила оказания первой помощи |
| Порядок информирования соответствующих лиц (служб) об освобождении пассажиров из остановившейся кабины лифта |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание платформ подъемных для инвалидов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обслуживание платформ подъемных для инвалидов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 1442 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор платформ подъемных для инвалидов |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)Наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работНаличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификацииНаличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 9629. | Неквалифицированные работники, не входящие в другие группы |
| ОКПДТР | 13413 | Лифтер |

**3.2.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ежесменный осмотр платформы подъемной для инвалидов | Код | B/01.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 1442 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей оборудования платформы подъемной |
| Проверка работоспособности и функционирования оборудования платформы подъемной в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя |
| Документальное оформление результатов осмотра платформы подъемной |
| Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях платформы подъемной |
| Необходимые умения | Визуально определять состояние оборудования платформы подъемной, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений и неисправностей оборудования платформы подъемной |
| Проверять исправность выключателей безопасности платформы подъемной |
| Проверять исправность действия аппаратов управления на посадочных площадках |
| Проверять точность остановки платформы подъемной на посадочных площадках при подъеме и спуске |
| Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру платформы подъемной |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемой платформы подъемной |
| Назначение и расположение устройств безопасности платформы подъемной |
| Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных на посадочных площадках |
| Порядок и технология проведения осмотра платформы подъемной |
| Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов |
| Инструкция по охране труда оператора платформ подъемных для инвалидов |
| Правила пользования платформой подъемной для инвалидов |
| Порядок оформления результатов осмотра |
| Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях в работе платформы подъемной |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.2.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Принятие мер при обнаружении неисправностей платформы подъемной для инвалидов | Код | B/02.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 1442 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Отключение платформы подъемной при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию платформы подъемной |
| Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях в работе платформы подъемной |
| Размещение на посадочных площадках информации о неисправности платформы подъемной |
| Документальное оформление результатов своих действий при определении неисправностей платформы подъемной |
| Необходимые умения | Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию платформы подъемной для инвалидов |
| Отключать платформу подъемную для инвалидов |
| Вносить записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях платформы подъемной |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемой платформы подъемной |
| Неисправности, при которых платформа подъемная должна быть отключена |
| Порядок размещения информации о неисправности платформы подъемной |
| Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов |
| Инструкция по охране труда оператора платформ подъемных для инвалидов |
| Правила пользования платформой подъемной для инвалидов |
| Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях платформы подъемной |
| Порядок оформления выявленных неисправностей |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.2.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль работы платформ подъемных для инвалидов с использованием системы операторского обслуживания | Код | B/03.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 1442 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Осуществление видеонаблюдения за перемещением пользователей, находящихся на платформе подъемной |
| Осуществление мониторинга работы платформ подъемных с удаленного рабочего места оператора и мониторинга работы оборудования системы операторского обслуживания |
| Документальное оформление результатов своих действий в процессе контроля работы платформ подъемных для инвалидов |
| Оказание консультационной помощи пользователям в процессе использования ими платформы подъемной по назначению |
| Необходимые умения | Использовать систему операторского обслуживания |
| Использовать систему двусторонней связи для оказания консультационной помощи |
| Определять состояние оборудования платформы подъемной, устанавливать наличие неисправностей оборудования и устройств безопасности платформы подъемной |
| Вести рабочую документацию системы операторского обслуживания |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых платформ подъемных для инвалидов |
| Сведения об устройстве оборудования системы операторского обслуживания платформ подъемных для инвалидов и приемы работы на удаленном рабочем месте оператора |
| Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов |
| Инструкция по охране труда оператора платформ подъемных для инвалидов |
| Правила пользования платформой подъемной для инвалидов |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.2.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение эвакуации пользователей из остановившегося грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов | Код | B/04.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 1442 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Анализ информации о нештатной остановке платформы подъемной |
| Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы |
| Освобождение пользователей из грузонесущего устройства платформы в соответствии с методами и рекомендациями руководства (инструкции) изготовителя платформы подъемной |
| Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации пользователей |
| Документальное оформление результатов эвакуации пользователей |
| Необходимые умения | Информировать пользователей о мерах по эвакуации, которые будут предприняты |
| Инструктировать пользователей о правилах поведения и порядке эвакуации их из остановившегося грузонесущего устройства платформы |
| Освобождать пользователей из грузонесущего устройства с соблюдением мер безопасности |
| Оформлять в рабочей документации оператора выполненные работы по эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы |
| Оказывать первую помощь |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых платформ |
| Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности платформ |
| Назначение аппаратов управления, расположенных на грузонесущем устройстве и на посадочных площадках |
| Безопасные методы эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы |
| Порядок проведения работ по освобождению пользователей из остановившегося грузонесущего устройства с учетом типов и моделей обслуживаемых платформ |
| Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов |
| Инструкция по охране труда оператора платформ подъемных для инвалидов |
| Порядок оформления выполненных работ по эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы |
| Правила оказания первой помощи |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция «Операторское обслуживание пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Операторское обслуживание пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов | Код | C | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 1442 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)Наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работНаличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификацииНаличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 9629. | Неквалифицированные работники, не входящие в другие группы |
| ОКПДТР | 11802 | Дежурный у эскалатора |

**3.3.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наблюдение за перемещением пассажиров, находящихся на пассажирских конвейерах (движущихся пешеходных дорожках), эскалаторах | Код | C/01.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 1442 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Изучение служебной документации и записей предыдущей смены об имевшихся замечаниях по работе эскалатора (эскалаторов) |
| Визуальное определение состояния оборудования эскалатора |
| Информирование соответствующих лиц (служб) о недостатках, влияющих на безопасность работы эскалатора |
| Осуществление наблюдения (непосредственно или через видеоустройства) за работой эскалатора и перемещением пассажиров, находящихся на эскалаторе |
| Необходимые умения | Визуально определять состояние оборудования эскалатора, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений и неисправностей оборудования эскалатора |
| Использовать систему видеонаблюдения |
| Вести закрепленную за оператором рабочую документацию |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Инструкция по охране труда оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером) |
| Порядок ведения закрепленной за оператором рабочей документации |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.3.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Принятие мер при обнаружении неисправностей пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов и возникновении нештатных ситуаций в процессе эксплуатации | Код | C/02.3 | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 1442 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Отключение эскалатора при выявлении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Информирование пассажиров о предстоящих остановке/пуске эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Информирование соответствующих лиц (служб) об обнаружении неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и о возникновении нештатных ситуаций |
| Фиксация в рабочей документации оператора фактов остановок эскалатора (пассажирского конвейера) и травматизма пассажиров |
| Документальное оформление результатов своих действий |
| Необходимые умения | Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию эскалатора |
| Отключать эскалатор (пассажирский конвейер) |
| Документально оформлять отчетную документацию при выявлении неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и возникновении нештатных ситуаций |
| Оказывать первую помощь пострадавшим |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Место нахождения медицинского пункта, машиниста эскалатора, ремонтного персонала и работников аварийной службы |
| Неисправности, при которых эскалатор должен быть отключен |
| Расположение и правила использования выключателя (кнопки «стоп») |
| Производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Инструкция по охране труда оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером) |
| Правила оказания первой помощи пострадавшим |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

**4.1. Ответственная организация-разработчик**

|  |
| --- |
| Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва |
| Генеральный директор | Прокофьев Сергей Анатольевич |

**4.2. Наименования организаций-разработчиков**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис», город Москва |
| 2 | Национальный Лифтовой Союз, город Москва |
| 3 | ОАО «Мослифт», город Москва |
| 4 | ООО Инженерный центр «НЕТЭЭЛ», город Москва |
| 5 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, город Москва |
| 6 | СРО «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт», город Москва |
| 7 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, город Москва |